湖北民族大学后勤集团分散采购报价单

|  |
| --- |
| 供应商名称（加盖公章）： |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 采购基本需求 | 1. 风机清洗含轴承保养；

2.净化器滤网、机芯和软接头更换以实际个数为准。设备自然损耗需要更换除外；3.验收标准：风机叶轮达到表面90%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污；净化器片达到90%以上见原材料；清洁施工完毕，乙方保持现场场地干净整洁并将以照片形式对施工现场摄录采样以备查验；4.清洗完毕一处验收一处，当日验收。 |
| 供应商对采购需求的响应内容 | **食堂位置** | **清洗项目** | **型号** | **单价（元）** |
| 桂园餐厅 | 清洗风机 | 30KW |  |
| 清洗净化器 | 16柜 |  |
| 西苑楼顶 | 清洗风机 | 11KW  |  |
| 清洗净化器 | 12柜 |  |
| 清真食堂 | 清洗风机 | 30KW |  |
| 清洗风机 | 4.5KW |  |
| 清洗净化器 | 18柜 |  |
| 北苑餐厅 | 清洗风机 | 37KW |  |
| 清洗净化器 | 24柜 |  |
| 东苑餐厅 | 清洗风机 | 18.5KW |  |
| 清洗净化器 | 4柜 |  |
| 清洗风机 | 18.5KW |  |
| 清洗净化器 | 2柜 |  |
| 清洗风机 | 11KW |  |
| 清洗净化器 | 2柜 |  |
| 其他 | 净化器滤网 |  |  |
| 净化器机芯 |  |  |
| 软接头 |  |  |